«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 077 647	руб.	Смета на сумму:	1 077 647	руб.	
	Глава Чагоянского сельсовета	
		
________________ /______________________ /	________________ /___Тимошенко Л.В._____ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:	Мероприятия по благоустройству и обустройству здание СДК с. Чагоян Шимановского района Амурской области	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/21-02-07,3	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт кровли СДК с. Чагоян	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 077.647	тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость:	0.579	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	170.314	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 10.2021 по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Раздел 1.  Демонтажные работы	
1.	1.	Е46-04-008-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.227	4 719.42	127.66	19 949	19 409		540	15.9	67.2093	
				4 591.76								
		  - К2 = 32.93; К3 = 4.04; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
2.	2.	Е58-1-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.227	4 844.46	386.40	20 478	18 844		1 633	15.16	64.08132	
				4 458.06	219.97				930	0.46	1.94442	
		  - К2 = 32.93; К3 = 9.6; К4 = 32.93; К5 = 1; К6 = 1										
3.	3.	Е46-04-008-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.177	2 530.18	52.20	448	439		9	8.58	1.51866	
				2 477.98								
		  - К2 = 32.93; К3 = 4.04; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
4.	4.	Е16-02-005-10 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Применительно Демонтаж дымовой трубы . (Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.г  При демонтаже (разборке) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ), 100 м трубопровода	0.04	60 747.96	6 102.86	2 430	2 186		244	155.232	6.20928	
				54 645.10	570.81				23	1.194	0.04776	
		Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
		  - К2 = 32.93; К3 = 10.85; К4 = 32.93; К5 = 12.53; К6 = 1										
5.	5.	Е54-9-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Пременительно. Заделка отверстия после демонтажа  дымовой трубы с утеплением. (Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов), 100 м2 плит	0.005	49 098.64	2 897.66	245	177	54	14	112.22	0.5611	
				35 402.06	1 649.46				8	3.45	0.01725	
		  - К2 = 32.93; К3 = 9.6; К4 = 32.93; К5 = 9.09; К6 = 1										
6.	6.	С104-0231 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля, м3	0.15	8 221.50		1 233		1 233				
												
		Текущая цена										
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				44 783	41 055	1 287	2 440		139.5797	
									961		2.00943	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				42 353	38 869	1 287	2 196		133.3704	
									938		1.96167	
		.       МАТЕРИАЛОВ -				1 233						
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 1, 3; %=90 - по стр. 2; %=92 - по стр. 5)				36 028						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3; %=46 - по стр. 2; %=59 - по стр. 5)				19 526						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				97 907						
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 430	2 186		244		6.20928	
									23		0.04776	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 4)				2 406						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61.2 - по стр. 4)				1 352						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				6 188						
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				104 095						
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				38 434						
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				20 878						
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				104 095						
		Значение К зоны				1.00						
		Итого с К зоны				104 095						
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				104 095						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				104 095						
		НДС, %	20			20 819						
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1  С НДС				124 914						
		Раздел 2.  КРОВЛЯ	
7.	7.	Е12-01-007-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройства, 100 м2 кровли	4.227	62 714.45	1 924.53	265 094	59 513	197 446	8 135	55.0965	232.8929	
				14 079.27	530.83				2 244	1.3875	5.864963	
		Поправки: ПЗ: *0.8	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 32.93; К3 = 11.52; К4 = 32.93; К5 = 8.25; К6 = 1										
8.	8.	С101-5468 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм, шт.	17	459.16		7 806		7 806				
												
		Текущая цена										
9.	9.	С101-1846 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм, шт.	310	3.57		1 107		1 107				
												
		Текущая цена										
10.	10.	Е26-02-018-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.227	4 921.29	1 278.49	20 802	15 178	220	5 404	10.2005	43.11751	
				3 590.79	87.26				369	0.2125	0.898238	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 32.93; К3 = 5.54; К4 = 32.93; К5 = 22.32; К6 = 1										
11.	11.	С113-8070 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС СС-2" для древесины, кг	19.4442	179.02		3 481		3 481				
												
		Объем: 422.7*46/1000										
		Текущая цена										
12.	12.	Е10-01-023-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Укладка ходовых досок на кровле, 100 м ходов	0.05	10 019.27	195.77	501	68	423	10	4.37	0.2185	
				1 355.73	47.75				2	0.1	0.005	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 32.93; К3 = 11.44; К4 = 32.93; К5 = 7.63; К6 = 1										
13.	13.	Е12-01-009-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.619	81 180.74	442.99	50 251	8 112	41 865	274	41.539725	25.71309	
				13 104.61	119.37				74	0.25	0.15475	
		Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225	
		  - К2 = 32.93; К3 = 11.61; К4 = 32.93; К5 = 9.16; К6 = 1										
14.	14.	Е58-22-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Монтаж ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.3	18 930.91	14.33	5 679	3 428	2 247	4	37.8	11.34	
				11 426.71								
		  - К2 = 32.93; К3 = 14.93; К4 = 1; К5 = 12.48; К6 = 1										
15.	15.	Е58-10-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Навеска прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.25	58 026.61	186.20	14 507	2 902	11 558	47	36.8	9.2	
				11 609.14								
		  - К2 = 32.93; К3 = 14.92; К4 = 1; К5 = 5.75; К6 = 1										
16.	16.	Е58-10-3 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Навеска колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	50 424.26	114.59	3 025	1 210	1 809	7	63.9	3.834	
				20 158.43								
		  - К2 = 32.93; К3 = 14.92; К4 = 1; К5 = 6.97; К6 = 1										
17.	17.	Е58-10-5 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Навеска отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	47 563.67	114.59	2 854	1 005	1 842	7	53.1	3.186	
				16 751.49								
		  - К2 = 32.93; К3 = 14.92; К4 = 1; К5 = 6.88; К6 = 1										
18.	18.	Е58-10-6 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Навеска воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	74 583.22	114.59	4 475	1 005	3 463	7	53.1	3.186	
				16 751.49								
		  - К2 = 32.93; К3 = 14.92; К4 = 1; К5 = 6.85; К6 = 1										
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				379 582	92 421	273 267	13 895		332.688	
									2 689		6.922951	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				379 582	92 421	273 267	13 895		332.688	
									2 689		6.922951	
		.       МАТЕРИАЛОВ -				12 394						
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.1 - по стр. 7, 13; %=87.3 - по стр. 10; %=97.2 - по стр. 12; %=90 - по стр. 14-18)				90 850						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48.45 - по стр. 7, 13; %=46.75 - по стр. 10, 12; %=46 - по стр. 14-18)				45 581						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				516 013						
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				516 013						
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				90 850						
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				45 581						
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				516 013						
		Значение К зоны				1.03						
		Итого с К зоны				531 493						
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				531 493						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				531 493						
		НДС, %	20			106 299						
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2  С НДС				637 792						
		Раздел 3.  КОЗЫРЬКИ	
19.	19.	Е09-04-002-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	0.177	19 060.82	5 805.55	3 374	2 339	7	1 028	40.825	7.226025	
				13 215.32	1 659.67				294	3.2625	0.577463	
		Вычт.ресурсы:  С101-0309:[ М-(7.06=47090.00*0.00015) ];  С101-0324:[ М-(19.04=13.60*1.4) ];  С101-0797:[ М-(0.19=4644.00*0.00004) ];  С101-1019:[ М-(10.26=3456.00*0.00297) ];  С101-1513:[ М-(5.96=9774.00*0.00061) ];  С101-1714:[ М-(21.12=9600.00*0.0022) ];  С101-2278:[ М-(6.80=16.20*0.42) ];  С101-2467:[ М-(0.78=8640.00*0.00009) ];  С113-0021:[ М-(9.64=20520.00*0.00047) ];  С201-0756:[ М-(105.14=9558.00*0.011) ];  С508-0097:[ М-(1.38=86.40*0.016) ]	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 32.93; К3 = 8.35; К4 = 32.93; К5 = 12.89; К6 = 1										
20.	20.	С101-4570 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,5, м2	19.824	777.60		15 415		15 415				
												
		Объем: 17.7*1.12										
		Текущая цена										
21.	21.	С101-5468 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм, шт.	2	459.16		918		918				
												
		Текущая цена										
22.	22.	С101-1846 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм, шт.	150	3.57		536		536				
												
		Текущая цена										
23.	23.	Е62-2-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	9 792.18	153.87	1 371	948	401	22	21.2	2.968	
				6 771.73	41.16				6	0.1	0.014	
		  - К2 = 32.93; К3 = 15.19; К4 = 32.93; К5 = 4.58; К6 = 1										
24.	24.	С101-0456 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая, т	-0.002114	117 900.00		-249		-249				
												
		Объем: (0.14)*(-0.0151)										
		Текущая цена										
25.	25.	С101-0462 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая, т	0.002114	118 081.80		250		250				
												
		Текущая цена										
26.	26.	Е58-20-5 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	0.153	32 127.79	69.75	4 916	3 147	1 757	11	65.21	9.97713	
				20 571.70	20.42				3	0.05	0.00765	
		  - К2 = 32.93; К3 = 15.23; К4 = 32.93; К5 = 8.9; К6 = 1										
		устройство козырька из металла запасных выходов( 2шт)	
27.	27.	Е09-03-014-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.5	28 883.80	4 780.52	14 442	10 242	1 810	2 390	63.28	31.64	
				20 483.78	1 832.88				916	3.82	1.91	
		  - К2 = 32.93; К3 = 7.46; К4 = 32.93; К5 = 14.07; К6 = 1										
28.	28.	С101-2525 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т, т	0.5	108 207.90		54 104		54 104				
												
		Текущая цена										
29.	29.	Е15-04-030-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012	26 512.97	48.33	318	279	38	1	71.06	0.85272	
				23 283.16	3.95					0.01	0.00012	
		  - К2 = 32.93; К3 = 15.01; К4 = 32.93; К5 = 5.68; К6 = 1										
30.	30.	Е58-12-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали по зданию, 100 м2	0.132	19 863.96	443.66	2 622	829	1 735	59	21.35	2.8182	
				6 278.43	131.39				17	0.32	0.04224	
		  - К2 = 32.93; К3 = 15.22; К4 = 32.93; К5 = 7.61; К6 = 1										
31.	31.	Е09-04-002-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	0.132	21 476.02	5 805.55	2 835	1 744	324	766	40.825	5.3889	
				13 215.32	1 659.67				219	3.2625	0.43065	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 32.93; К3 = 8.35; К4 = 32.93; К5 = 12.89; К6 = 1										
32.	32.	С101-4570 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,5, м2	13.2	777.60		10 264		10 264				
												
		Текущая цена										
33.	33.	С101-1846 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм, шт.	115	3.57		411		411				
												
		Текущая цена										
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				111 527	19 528	87 721	4 277		60.87098	
									1 455		2.982123	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				90 876	5 203	85 580	93		16.61605	
									26		0.06401	
		.       МАТЕРИАЛОВ -				81 898						
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 23, 26, 29, 30)				4 706						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46 - по стр. 23, 26, 30; %=41.65 - по стр. 29)				2 393						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				97 975						
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				20 651	14 325	2 141	4 184		44.25492	
									1 429		2.918113	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.7 - по стр. 19, 27, 31)				13 186						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 19, 27, 31)				8 302						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				42 139						
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				140 114						
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17 892						
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 695						
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				140 114						
		Значение К зоны				1.03						
		Итого с К зоны				144 317						
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				144 317						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				144 317						
		НДС, %	20			28 863						
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3  С НДС				173 180						
		Раздел 4.  ПОЖАРНАЯ ЛЕСТHИЦА	
34.	34.	Е09-03-029-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Монтаж лестниц прямолинейных , пожарных с ограждением, 1 т конструкций	0.6	23 674.94	9 386.10	14 205	7 774	799	5 632	37.2255	22.3353	
				12 957.05	3 377.79				2 027	7.05	4.23	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 32.93; К3 = 8.93; К4 = 32.93; К5 = 12.91; К6 = 1										
35.	35.	С201-0780 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,501 до 1,0 т, т	0.6	135 432.00		81 259		81 259				
												
		Текущая цена										
36.	36.	Е15-04-030-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0898	30 017.53	60.42	2 696	2 404	286	5	81.719	7.338366	
				26 775.63	4.94					0.0125	0.001123	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 32.93; К3 = 15.01; К4 = 32.93; К5 = 5.68; К6 = 1										
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				98 160	10 178	82 344	5 637		29.67367	
									2 027		4.231123	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 696	2 404	286	5		7.338366	
											0.001123	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 36)				2 164						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41.65 - по стр. 36)				1 001						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 861						
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				95 464	7 774	82 058	5 632		22.3353	
									2 027		4.23	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.7 - по стр. 34)				8 203						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 34)				5 165						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				108 832						
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				114 693						
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10 367						
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6 166						
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				114 693						
		Значение К зоны				1.03						
		Итого с К зоны				118 134						
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				118 134						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				118 134						
		НДС, %	20			23 627						
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4  С НДС				141 761						
		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				634 052	163 182	444 619	26 249		562.8124	
									7 132		16.14563	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				515 507	138 897	360 420	16 189		490.0128	
									3 653		8.949754	
		.       МАТЕРИАЛОВ -				95 525						
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 1, 3; %=90 - по стр. 2, 14-18, 23, 26, 29, 30, 36; %=92 - по стр. 5; %=98.1 - по стр. 7, 13; %=87.3 - по стр. 10; %=97.2 - по стр. 12)				133 748						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3; %=46 - по стр. 2, 14-18, 23, 26, 30; %=59 - по стр. 5; %=48.45 - по стр. 7, 13; %=46.75 - по стр. 10, 12; %=41.65 - по стр. 29, 36)				68 501						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				717 756						
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				116 115	22 099	84 199	9 816		66.59022	
									3 456		7.148113	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.7 - по стр. 19, 27, 31, 34)				21 389						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 19, 27, 31, 34)				13 467						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				150 971						
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 430	2 186		244		6.20928	
									23		0.04776	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 4)				2 406						
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61.2 - по стр. 4)				1 352						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				6 188						
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				874 915						
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				157 543						
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				83 320						
		Материалы				444 619						
		Оплата труда рабочих				163 182						
		Эксплуатация машин				26 249						
		в т. ч. оплата труда механизаторов				7 132						
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				874 915						
		Значение К зоны				1,03						
		Итого с К зоны				898 039						
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				898 039						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				898 039						
		НДС, %	20			179 608						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ  С НДС				1 077 647						

Составил:	специалист  отдела САТКХ   администрации Шимановского района           Бобкина Е.Д.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)